1. **ex 3.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **操作数** | **值** |
| **%eax** | 0x100 |
| **0x104** | 0xAB |
| **$0x108** | 0x108 |
| **(%eax)** | 0xFF |
| **4(%eax)** | 0xAB |
| **9(%eax, %edx)** | 0x11 |
| **260(%ecx, %edx)** | 0x13 |
| **0xFC( , %ecx, 4)** | 0xFF |
| **(%eax, %edx, 4)** | 0x11 |

1. **ex 3.3**
2. (%bl)不是一个寄存器，不能用来存放立即数。